|  |  |
| --- | --- |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\2370 Asennusputki.wmf | 2370S Asennusputki, L= 70 mm **2371S Asennusputki, L= 90 mm.**  Käytetään seinän ollessa ohuempi, kuin putken  2360S pituus (150mm). |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\2369 Asennustyökalu.wmf | 2369S Asennustyökalu Työkalulla käännetään sakarat, putkea  asennettaessa. |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\2369 Kiinnityskorva.wmf | 2367KK Kiinnityskorva Kiinnityskorvassa on φ40 reikä putkea  varten sekä neljä kpl M6 kierrereikiä. |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\2360 poraohjain.wmf | 2366PO Poraohjain Ottaa ohjauksen tolppaan tehdystä φ40mm  reiästä. Sopii sekä pyöreälle että  nelikulmaiselle pylväälle. |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\AL369 Aluslevy.wmf | AL369 Aluslevy Paksuus 3 mm  Halkaisija φ 69 mm. |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\AL332 Aluslevy.wmf | AL332 Aluslevy Paksuus 3 mm  Halkaisija φ 32 mm. |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\R660 Ruuvi.wmf | R660 Ruuvi M6x 60 mm  Ruuvi on karkaistu ja sisältää lukituskuulan. |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\R820 Ruuvi.wmf | R820 Ruuvi M8x 20 mm  Ruuvi on karkaistu ja sisältää lukituskuulan. |