|  |  |
| --- | --- |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\2370 Asennusputki.wmf | 2370S Asennusputki, L= 70 mm**2371S Asennusputki, L= 90 mm.**Käytetään seinän ollessa ohuempi, kuin putken2360S pituus (150mm). |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\2369 Asennustyökalu.wmf | 2369S Asennustyökalu Työkalulla käännetään sakarat, putkea asennettaessa. |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\2369 Kiinnityskorva.wmf | 2367KK KiinnityskorvaKiinnityskorvassa on φ40 reikä putkea varten sekä neljä kpl M6 kierrereikiä. |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\2360 poraohjain.wmf | 2366PO PoraohjainOttaa ohjauksen tolppaan tehdystä φ40mm reiästä. Sopii sekä pyöreälle että nelikulmaiselle pylväälle.  |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\AL369 Aluslevy.wmf | AL369 Aluslevy Paksuus 3 mm Halkaisija φ 69 mm. |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\AL332 Aluslevy.wmf | AL332 Aluslevy Paksuus 3 mm Halkaisija φ 32 mm. |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\R660 Ruuvi.wmf | R660 Ruuvi  M6x 60 mm Ruuvi on karkaistu ja sisältää lukituskuulan. |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\R820 Ruuvi.wmf | R820 Ruuvi M8x 20 mm Ruuvi on karkaistu ja sisältää lukituskuulan. |