|  |  |
| --- | --- |
| C:\Data\Cads_tyokuvat\Esitteet\2360_Kuva.wmf | 2360S Putki L=150, sähkösinkitty2361S Putki L=200, sähkösinkitty Käyttökohteet; kovat seinät ja asennustiilet.  Kiinnitetään porattuun reikään liimaamalla ja sakaroilla  lukitsemalla. Voidaan varmistaa pohjan läpi ruuvilla. |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\2360LS_Kuva.wmf | 2360LS Putki L=150, laippakiinnitys, sähkösinkitty **2361LS Putki L=200,** laippakiinnitys, sähkösinkitty  Käyttökohteet; puuseinät ja muut pehmeät seinät.  Kiinnitetään laipasta aukeamattomilla erikoisruuveilla ja  pohjan läpi sisäseinään tai sen läpi käyttäen vastalaippaa. |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\2360KS_Kuva.wmf | **2360KS Putki,** kupilla, sähkösinkitty  Käyttökohteet; neliömäiset tolpat ja ohuet seinät.  Kiinnitetään kupin läpi aukeamattomilla erikoisruuveilla  ja pohjan läpi karkaistulla pultilla. |
| C:\Data\Cads_tyokuvat\Esitteet\2360RS.wmf | **2360RS Putki,** säteellisellä kupilla, sähkösinkitty  Käyttökohde; pyöreät tolpat φ101,6 min.  Kiinnitetään kupin läpi aukeamattomilla erikoisruuveilla  ja pohjan läpi karkaistulla pultilla |
| C:\Data\Cads_tyokuvat\Esitteet\2368_Kuva.wmf | 2368S Sulkutulppa, sähkösinkitty Käyttökohde; käyttämättömäksi jääneen avainsäilön sulku.  Kiinnitetään, työntämällä sisään ja kiertämällä 90°. |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\2373_Kuva.wmf | **2373S Asennustiili,** sähkösinkitty  Käyttökohteet; muuratut ja valetut seinät.  Kiinnitetään laastilla tiilen paikalle tai sijoitetaan valuun  niin ettei pohjassa olevat kierrereiät tukkiinnu. |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\23731_Kuva.wmf | **23731S Peitekilpi,** sähkösinkitty  Käyttökohde; tyhjän, käyttämättömän asennustiilen sulku.  Kiinnitetään kahdella ruuvilla. |

## 