|  |  |
| --- | --- |
| C:\Data\Cads_tyokuvat\Esitteet\2360_Kuva.wmf  | 2360S Putki L=150, sähkösinkitty2361S Putki L=200, sähkösinkitty Käyttökohteet; kovat seinät ja asennustiilet. Kiinnitetään porattuun reikään liimaamalla ja sakaroilla lukitsemalla. Voidaan varmistaa pohjan läpi ruuvilla. |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\2360LS_Kuva.wmf | 2360LS Putki L=150, laippakiinnitys, sähkösinkitty**2361LS Putki L=200,** laippakiinnitys, sähkösinkitty Käyttökohteet; puuseinät ja muut pehmeät seinät. Kiinnitetään laipasta aukeamattomilla erikoisruuveilla ja pohjan läpi sisäseinään tai sen läpi käyttäen vastalaippaa.  |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\2360KS_Kuva.wmf | **2360KS Putki,** kupilla, sähkösinkitty Käyttökohteet; neliömäiset tolpat ja ohuet seinät. Kiinnitetään kupin läpi aukeamattomilla erikoisruuveilla ja pohjan läpi karkaistulla pultilla. |
| C:\Data\Cads_tyokuvat\Esitteet\2360RS.wmf | **2360RS Putki,** säteellisellä kupilla, sähkösinkitty Käyttökohde; pyöreät tolpat φ101,6 min. Kiinnitetään kupin läpi aukeamattomilla erikoisruuveilla ja pohjan läpi karkaistulla pultilla  |
| C:\Data\Cads_tyokuvat\Esitteet\2368_Kuva.wmf | 2368S Sulkutulppa, sähkösinkitty Käyttökohde; käyttämättömäksi jääneen avainsäilön sulku. Kiinnitetään, työntämällä sisään ja kiertämällä 90°. |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\2373_Kuva.wmf | **2373S Asennustiili,** sähkösinkitty Käyttökohteet; muuratut ja valetut seinät. Kiinnitetään laastilla tiilen paikalle tai sijoitetaan valuun niin ettei pohjassa olevat kierrereiät tukkiinnu. |
| ..\..\Cads_tyokuvat\Esitteet\23731_Kuva.wmf | **23731S Peitekilpi,** sähkösinkitty Käyttökohde; tyhjän, käyttämättömän asennustiilen sulku. Kiinnitetään kahdella ruuvilla. |

##