**2752-5 Kostean tilan koukusto**

# Kokonaan messingistä valmistettu ..\..\Digi_Kam\tuotekuvat\Koukustot 2754\2754-2755 redusoitu.mix

**koukustoon ei kosteissakaan olosuh-**

**teissa muodostu galvaanista sähkö-**

**paria, joten korroosiota ei esiinny.**

**Rakenteeltaan sirorakenteinen kou-**

**kusto on kuitenkin massiivista umpi-**

**messinkiä. Pintakäsittelynä kromaus.**

 **2752-2755 Koukusto**

 

 **2752PK-2755PK Koukusto**, piilokiinnitys

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TuoteN:o | Pituus L(mm) | Koukkuja(kpl) |
| **2752** |  70 |  2 |
| **2753** |  110 |  3 |
| **2754** |  150 |  4 |
| **2755** |  190 |  5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TuoteN:o | Pituus L(mm) | Koukkuja(kpl) |
| **2752PK** |  70 |  2 |
| **2753PK** | 110 | 3 |
| 2754PK |  150 |  4 |
| **2755PK** |  190 | 5 |



##